전기안전관리 규정

전기안전관리 규정 3-1-18-

3-1-18- 일반행정

제1조(목적) 이 규정은 계명대학교(이하 “우리 대학교”라 한다)에 설치되어 있는 자가용 전기설비의 공사, 유지 및 운용에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제2조(정의) ① “자가용 전기설비”이라 함은 전기사업용 및 일반용 전기설비를 제외한 우리 대학교에 설치되어 있는 모든 전기설비를 말한다.(개정 2014. 10. 6.)

② “안전관리자”라 함은  총장으로부터 전기안전관리에 관한 권한을 위임받고 관할관청에 등록된 자를 말한다.

제3조(조직) 전기설비의 공사, 유지 및 운용에 관한 안전관리 업무의 분장은 다음과 같다.(개정 2014. 10. 6.)

1. 관리처장은 안전관리자의 전기설비 관리 및 안전관리업무를 지휘 감독한다.

2. 자원관리팀장과 관리2팀장은 전기설비의 운용 관리에 대한 행정업무를 담당하며 안전관리자의 근무상황을 감독한다.

3. 안전관리자는 전기설비의 공사, 유지 및 운용에 관한 실무를 담당한다.

제4조(안전관리자의 직무) 안전관리자의 직무는 다음과 같다.(개정 2014. 10. 6.)

1. 전기설비의 공사에 관한 사항

2. 전기설비의 유지, 보수에 관한 사항

3. 전기설비의 운전, 조작에 관한 사항

4. 전기설비의 안전교육에 관한 사항

5. 전기설비의 화재 대책에 관한 사항

6. 안전관리용 기자재의 정비에 관한 사항

7. 안전관리업무의 기록 및 제반 서류의 관리에 관한 사항

제5조(업무의 분할) ① 관계 법령에 의하여  특수 시설물을 설치하고 전문기술자를 두어야 하는 분야에 대해서는 별도의 관리자를 둔다.

② 전기설비의 관리업무량이 1인이 담당하기에는 과다할 경우 2인 이상의 안전관리자를 두어 적절한 업무를 분장할 수 있다.(개정 2014. 10. 6.)

제6조(안전관리업무의 범위) 전기 안전관리업무의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 수전, 변전, 배전설비

2. 분전반, 간선설비

3. 조명설비(형광등, 백열등, 발광다이오드등, 외등) 단, 이동형 조명장치는 취급자 관리 영역으로 한다.(개정 2014. 10. 6.)

4. 전열설비(콘센트) : 건물에 고정 설치된 콘센트에 한하고 사용 기계, 기구는 취급자의 관리영역으로 한다.

5. 동력설비 : 냉․난방, 급․배수설비, 급․배기설비 등에 고정 설치된 전기장치

제7조(관계자의 의무) 전기설비의 공사, 유지 및 운용에 종사하는 자 또는 전기설비 취급자는 안전관리자의 지시에 따라야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제8조(안전관리자 부재시의 조치) 안전관리자가 질병 기타 부득이한 사정으로 업무를 수행할 수 없을 경우 그 업무를 대행할 자를 관계 법령에 따라 자격을 갖춘 자로 임명하여야 한다.

제9조(교육) 안전관리자는 전기설비의 공사, 유지 또는 운용에 종사하는 자에 대하여 안전에 관한 지식과 주요 설비물의 기능에 대한 교육을 연 1회 이상 실시하여야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제10조(훈련) 안전관리자는 화재 기타 전기사고 발생시의 응급조치에 관한 훈련을 연 1회 이상 실시하여야 한다.

제11조(공사계획) 전기설비의 설치, 변경, 수리, 개조 등의 공사계획을 수립할 때에는 안전관리자의 의견을 들어야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제12조(공사의 실시) ① 제11조에 의한 공사의 실시는 관리처장의 지휘 하에 안전관리자의 감독으로 실시하여야 한다.

② 전기설비에 관한 공사를 청부할 경우에는 그 책임 소재를 명확히 하고 완공 후 안전관리자가 검사하여 보안상 지장이 없음을 확인하여야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제13조(점검 및 측정) 전기설비의 공사, 유지 및 운용을 위한 점검횟수는 다음 각 호와 같다.(개정 2014. 10. 6.)

1. 변전설비 점검 분기별 2회 이상

2. 발전기 점검 월 1회 이상

3. 외등 및 부하설비 점검 연 2회 이상

제14조(기술기준에의 적합여부) 제13조의 점검결과 기술기준령에 적합치 않음이 발견된 때는 관리처장은 해당 설비를 수리, 변경을 하거나 그 사용에 대한 적절한 조치를 하여 기술기준령에 적합하도록 유지하여야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제15조(사고의 재발방지) 사고 기타 중요한 이상이 발견될 때에는 필요에 따라 정밀 검사를 실시하여 그 원인을 규명하고 재발방지에 적극 대처하여야 한다.

제16조(운전 및 조작) ① 전기실 근무자는 계기의 이상 지시나 차단기가 차단되었을 때는 즉시 안전관리자와 같이 점검을 한 후 운전을 해야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

② 안전관리자는 전기실의 차단기, 개폐기, 기타 조작기의 조작순서 운전방법을 전기실에 게시하여야 한다.

③ 전기설비관리업무의 종사자는 사고 또는 기타 이상이 발생한 경우 관계기관에 신속하게 보고하고 안전관리자의 지시를 받아 적절한 조치를 하여야 한다.(개정 2014. 10. 6.)

④ 제3항의 보고체계도는 자원관리팀(전기실 포함)에 비치한다.(개정 2014. 10. 6.)

⑤ 안전관리자는 재해 등의 발생으로 안전을 해칠 우려가 있을 경우 당해 범위의 송전을 중단할 수 있으며, 이를 즉시 관리처장에게 보고하여야 한다.

제17조(책임의 분기) 우리 대학교와 한국전력공사, 계명유치원, 각종 임대시설 등과의 재산관리 및 안전관리 책임소재는 1차 인입차단기를 기준으로 한다.(개정 2014. 10. 6.)

제18조(위험표시) 안전관리자는 수전실, 고압전선로, 단위변전실, 기타 고압 전기공작물이 설치되어 있는 장소로서 위험하다고 인정되는 곳은 위험을 알리는 표지를 하여야 한다.

제19조(전기, 기계기구 등의 사용제한) 전기화재 및 안전사고를 방지하기 위하여 사용이 금지된 전열기 또는 규격미달의 전선 등을 우리 대학교 전원설비에 연결하여 사용해서는 아니 아니 되며, 사용한 경우 전기사고책임은 사용자에게 있다.(개정 2000. 3. 1, 2014. 10. 6.)

제20조(전기, 기계기구의 설치) 우리 대학교에 설치되는 모든 전기, 기계기구(일반 콘센트에 접속하는 것 제외)는 승낙을 득한 후에 설치하여야 한다.(개정 2000. 3. 1.)

제21조(방재체계) ① 안전관리자는 비상재해나 기타 긴급사태 시 전기설비의 안전을 확보하기 위하여 적절한 조치를 취할 수 있도록 방재체계를 정비하여야 한다.(신설 2014. 10. 6.)

② 안전관리자는 비상재해 발생 시 전기설비의 안전 확보를 위한 지휘감독을 하여야 한다.

부칙

1. 이 규정은 1991년 3월  4일부터 시행한다.

2. 이 개정규정은 1995년  9월 26일부터 시행한다.

3. 이 개정규정은 1998년  3월 21일부터 시행한다.

4. 이 개정규정은 2000년  3월 1일부터 시행한다.

5. 이 개정규정은 2012년  8월 1일부터 시행한다.

6. 이 개정규정은 2014년 10월 6일부터 시행한다.