냉난방 및 급수시설 안전관리 규정

냉난방 및 급수시설 안전관리 규정 3-1-25-

3-1-25- 일반행정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 계명대학교(이하 "우리 대학교"라 한다)의 냉난방 및 급수시설의 안전관리 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) ① “냉난방시설”이라 함은 우리 대학교에 설치된 냉난방 기기, 취사용 보일러 및 압력용기와 그 부속시설을 말한다.

② “급수시설”이라 함은 상수도시설 및 비상급수시설과 그 부속시설을 말한다.

제3조(적용범위) ⓛ우리 대학교 및 모든 부속․부설기관에 이 규정을 적용한다. 단, 의료원은 제외 한다.

② 우리 대학교의 임대업체도 이 규정을 적용하며 시설의 임대 및 용역계약 부서는 계약시 이 규정의 준수를 명시하여야 한다.

제2장 취급 및 안전관리

제4조(업무전담)  냉난방 및 급수시설에 관한 업무는 관리처 자원관리팀에서 담당한다.(개정 2012. 8. 1.)

제5조(냉난방기기) ① 냉난방기기의 분류는 다음과 같다.

1. 중앙집중식 냉난방시설

2. 개별식 냉난방시설

제6조(냉난방기 취급 담당) ① 중앙집중식은 자원관리팀에서 취급 관리한다.(개정 2012. 8. 1.)

② 개별식은 각 사용처에서 취급 한다. 단, 정비 보수는 자원관리팀에서 관리한다.(개정 2012. 8. 1.)

제7조(보일러의 시공 및 안전관리) ① 난방, 취사 등의 보일러는 열사용기자재 관리규정에 맞게 시공한다.

② 검사대상기기에 해당되는 보일러 및 압력용기는 안전관리 선임자의 책임 하에 신설, 증설, 변경 등을 시행한다.

③ 임대시설에 설치된 보일러 및 압력용기는 임차인이 유지 관리한다. 단, 기술적 업무에 해당되는 신설, 증설, 변경은 자원관리팀의 기술검토를 받아 시행한다.(개정 2012. 8. 1.)

제8조(냉방기 및 냉온수기 안전관리) 냉방기 및 냉온수기 관리자는 기기의 특성을 고려하여 일정한 자격을 갖춘 자로 하여금 유지 관리케 한다.

제9조(급수시설 관리) ① 급수기반시설, 급수저장시설, 배관시설의 관리담당자는 정기적인 정비 점검을 실시한다.

② 비상급수용 지하수 정수시설은 정기적인 점검을 실시하여 비상시 사용이 가능하도록 한다.

제3장 정비, 검사, 청소

제10조(검사대상기기 법정검사) ① 보일러 및 압력용기의 안전관리 선임자는 검사 유효 기간 전에 철저히 정비하여 검사를 필하여야 한다.

② 부속기관 및 임대업체에 설치된 검사대상기기의 법정검사는 관련 부서가 시행한다.

제11조(냉방기 및 냉온수기 자체정비) 냉방기 및 냉온수기는 정기적인 화학세관 및 정비 점검을 실시하여 기기의 효율저하를 방지하도록 한다.

제12조(급수저장시설 법정 청소) ① 각 급수저장시설은 관련 법 규정에 준하여 청소 및 소독을 실시한 후 관할 수도사업소에 신고한다.

② 비상급수시설은 정기적으로 수질검사를 실시하여 음용수로 사용할 수 있게 한다.

제4장 교육

제13조(검사대상기기 조종자 교육) 검사대상기기 조종자로 선임된 자는 관계법령이 정하는 정기교육을 필하여야 한다.

제14조(저수조 관리자 법정교육) 저수조 관리담당자는 관계법령이 정하는 법정교육을 필하여야 한다.

제5장 준용

제15조(준용) 이 규정에 명시되지 아니한 사항은 에너지이용합리화법, 고압가스안전관리법, 수도법의 규정에 준한다.

부칙

1. 이 규정은 2000년  3월  1일부터 시행한다.

2. 이 개정규정은 2012년 8월 1일부터 시행한다.